|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью**«Литейно-механический завод «ЛитМаш»**ИНН/КПП 7452090972/745201001 р/с 40702810224001000663 в ОАО «БИНБАНК» в г. Челябинске, к/с 30101810400000000996 БИК 047528996. Юридический адрес: 454007, г.Челябинск, пр. Ленина,3 Новый инженерный корпус, оф.404. тел. (351) 778-41-96, 778-43-79,. эл.адрес: lit\_mash@bk.ru 21.09.2012г.ООО «ЛМЗ «ЛитМаш» имеет возможность производства и поставок изделий согласно требований и чертежей заказчика, кроме того на постоянной основе производим и поставляем запчасти к грузовым вагонам в следующей номенклатуре:**полувагон** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Державка петли крышки люка  | ОСТ24.151.10.02-77 |
| 2 | Резино - металлический элемент  | ч.100.41.010-1 СБ |
| 3 | Скоба запорного механизма левая, правая  | ч.532.45.031,532.45.032  |
| 4 | Ушко торсиона | ч.119.02.033-0  |
|   5 | Ушко торсиона  | ч. 1302-06.01.03.01.07 |
| 6 | Скоба увязочная | ч.132.70.000.003 |
| 7 | Штурвал диаметр 440 мм | ч.1220П.02.03.000 СБ  |
| 8 | Штурвал диаметр 505 мм | ч.1220П.02.03.001 СБ |
| 9 | Упор крышки люка | ч.532.02.181-03 |
| 10 | Упор крышки люка | ч.532.02.181-04 |
| 11 | Упор крышки люка  | ч.532.02.181-05 |
| 12 | Упор крышки люка | ч.532.02.182-03 |
| 13 | Упор крышки люка | ч.532.02.182-04 |
| 14 | Упор крышки люка | ч.532.02.182-05 |
| 15 | Кольцо увязочное | ч.1223.01.00.051 |
| 16 | Торсион правый  | ч.532.45.045-0 |
| 17 | Торсион левый | ч.532.45.044-0 |
| 18 | Торсион  | ч.4012.02.271 |
| 19 | Торсион  | ч.1000.45.003-0 |
| 20 | Скоба поддерживающая тип 2  | ОСТ 24.153.03.38 |
| 21 | Скоба поддерживающая тип 2 | ОСТ 24.153.03.40  |
| 22 | Рычаг  | ч.119.45.007-0  |
| 23 | Накладка левая, правая  | ч.119.01.053,054 |
| 24 | Планка  | ч.532.01.021-3 |
| 25 | Закидка люка  | ч.532.45.025-0  |
| 26 | Закидка люка (литая) |   |
| 27 | Закидка люка сверленная | ч.532.45.025-0  |
| 28 | Закидка люка сверленная (литая) |   |
| 29 | Сектор правый  | ч.132.01.45.006-1 |
| 30 | Сектор левый  | ч.132.01.45.007-1 |
| 31 | Сектор (левый/правый) литой |   |
| 32 | Сектор левый тип 2  | ч.9085.06.008-01  |
| 33 | Сектор правый тип 2  | ч.9085.06.007-01  |
| 34 | Привод стояночного тормоза в сборе (со штурвалом)  |   |
| 35 | Поручень | ч.119.01.058-1 |
| 36 | Поручень  | ч.119.02.034-1 |
| 37 | Скоба ЧУ  |   |
| 38 | Шкворень  | ч.100.00.006-0 |
| 39 | Рычаг расцепного привода модернизированный | ч.1302-06.02.02.01 |
| 40 | Болты рычага расцепного привода М14, М16  |   |
| 41 | Цепь расцепного привода  |   |
| 42 | Цепь блокировочная |   |
| 43 | Кронштейн 106.40.009-0  |   |
| 44 | Кронштейн фиксирующий  | ч.106.40.008-0  |
| 45 | Упор люка левый, правый  |   |
| 46 | Надпятник (отливка) | ч.132.01.02.035.0 |
| 47 | Надпятник | ч.132.01.02.035.0 |
| 48 | Надпятник (отливка) | 276.02.108-01 |
| 49 | Надпятник | 276.02.108-01 |
| 50 | Накладка (лягушка, они же черепашки)  |   |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Рычаг вертикальный (втулка СПЛ/ втулка КПМ) | ч.100.40.050-1сб  |
| 2 | Рычаг вертикальный (втулка СПЛ/ втулка КПМ) | ч.100.40.050.-3сб |
| 3 | Затяжка вертикальных рычагов (круг 42/круг50) | ч.100.40.030.1сб |
| 4 | Серьга мертвой точки  | ч.100.40.011-0 |
| 5 | Замок | ч.100.40.055.0 |
| 6 | Скоба  | ч.100.40.056 |
| 7 | Крышка смотровая  | ч.100.10.003 |
| 8 | Затяжка горизонтальных рычагов | ч.820.40.200 СБ |
| 9 | Рычаг горизонтальный  | ч.820.40.480 СБ  |
| 10 | Рычаг горизонтальный  | ч.820.40.470 СБ  |
| 11 | Балка опорная ( с контактной планкой, швеллер 8) | ч.100.41.030-1 СБ |
| 12 | Балка опорная (с контактной планкой, швеллер 5) | ч.100.41.020-1 СБ |
| 13 | Ось 6-30b12x75E  | ч.100.40.002-1 |
| 14 | Ось 6-30b12x90E | ч.100.40.003-1 |
| 15 | Ось 6-40b12x75E | ч.100.40.004-0 |
| 16 | Ось 6-25b12x60 (25х60)  | ГОСТ 9650-80  |
| 17 | Ось 6-30b12x80 (30х80)  | ГОСТ 9650-80 |
| 18 | Ось 6-36b12x80 (36х80)  | ГОСТ 9650-80  |
| 19 | Ось 6-25b12x65 (25х65)  | ГОСТ 9650-80 |
| 20 | Валик | ч.119.45.008-0  |
| 21 | Валик | ч. 532.45.005-0  |
| 22 | Шайба тарельчатая (поковка)  |   |
| 23 | Крышка крепительная (литье)  |   |
| 24 | Крышка крепительная обработанная  |   |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Шайба ГГ  | ч.731.11.00.002  |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Петля люка штампованная | ч.119.45.001-0 |
| 2 | Петля люка штампованная (сверленная) | ч.119.45.001-0  |
| 3 | Кронштейн люка (уголок 125х80) | ч.1302-06.01.04.01.03  |
| 4 | Кронштейн люка (уголок 125х80)  | ч.1302-06.01.04.01.03-01  |
| 5 | Кронштейн люка (левый/правый) литой  | ч.132.01.45.028-1(01) |
| 5 | Кронштейн  | ч.9085.060.70 |
| 6 | Кронштейн  | ч.9085.060.60  |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Подвеска тормозного башмака  | ч.100.40.080-2сб  |
| 2 | Вставка триангеля  | ч.100.60.312 |
| 3 | Распорка триангеля (заготовка)  |   |
| ***№ п.п*** | ***Наименование*** | ***ГОСТ, ОСТ, чертеж*** |
| 1 | Прокладка сменная | ч.М 1698.02.100  |
| 2 | Прокладка сменная | ч.М1698.03.100  |
| 3 | Планка фрикционная (10 мм)  | ч.М1698.02.001 |
| 4 | Планка фрикционная  | ч.100.00.008-3  |
| 5 | Планка фрикционная (6 мм) | ч.М1698.02.004  |
| 6 | Планка контактная  | ч.100.30.005-1  |
| 7 | Колпак скользуна  | ч.М1698.01.100 СБ |
| 8 | Колпак скользуна  | ч.100.00.030-0сб.  |
| 9 | Скоба  | ч.100.00.070-0сб (2-х усовая)  |
| 10 | Контактная планка (деталь балки опорной) HRC <41,6 | ч.100.41.006-0 |

 ***Цены могут меняться в зависимости от объема и цикличности поставок.***

Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.